- 저장고 보관품과 벽체간 이격거리에 따른 냉기 흐름도 -

33㎡(10평) 저온저장고이며 풍량은 6m/s임

그림 1 보관품과, 벽체와의 이격거리 100mm 일때

그림 2 보관품과 벽체와의 이격거리 300mm일때

- 위 그림에서도 보듯이 벽체와 보관품간의 적당한 이격거리가 있고 적당한 풍속이

저장고의 온도 불균형을 최소화 할수 있음을 알 수 있음 -

고로 실내기(유니트 쿨러)의 풍량이 멀리 까지 운반되고 적당한 풍속이 중요함