▶TD(증발온도와 저장고의 온도차)를 5℃로 선정하여 고내

습도를 90% 이상 유지키 위한 유니트 쿨러

이것의 크기는 냉동기의 크기와 저장온도를 고려해서 보관 습도를 최대한 높게 유지시키기 (고습도를 유지키위한 설계)위한 설계를 기준으로 제작 되며, 냉풍 전달 면적이 커 저장고의 온도의 분포가 균일 하여 지고 D.T.D와 접목 하여 보관 성을 최적의 상태로 하여줌.

▶ D . T . D 의 상태 비교 그레프

1.D.T.D장착전의 타이머 방식에 의한 제상 상태와 고내 온도의 변화 그레프

2.D.T.D장착후의 자동제상 인식 씨스템 운용 상태와 고내 온도 변화 그레프

위의 비교표와같이 DTD는 꼭 필요시만 제상이 이루어져 불필요한 기계가동    과 전기료 낭비를 줄여 주고 고내 환경 변화를 최소화해 보관 성 향상과

소득 향상에 기여함